陶发改项目〔2026〕150号
关于阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克   村人居环境整治项目可行性研究报告（代项目建议书及概算）的批复
阿克陶县加马铁热克乡人民政府：

你单位报来《关于申请审批阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村人居环境整治项目可行性研究报告（代项目建议书及概算）的请示》(加函2026〔7〕号)及阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村人居环境整治项目可行性研究报告文本等有关材料收悉。经研究，现批复如下:              

一、为促进美丽乡村建设，改善乡村面貌，同意实施阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村人居环境整治项目，项目代码：2608-653022-04-01-808291。
二、项目建设地点:阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村
三、项目建设规模及主要建设内容:对加马铁热克乡赛克孜艾日克村开展人居环境整治，主要对沿街1公里道路进行提升改造并对沿路水渠安装安全防护栏配套附属设施。

四、项目总投资及资金来源:项目总投资45万元，资金来源为援助资金。

五、项目单位(法人)为阿克陶县加马铁热克乡人民政府，负责项目的组织实施和日常管理。

六、项目日常监管责任单位为阿克陶县农业农村局，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

七、项目建设期限为2026年8月-2026年10月。

八、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购应当符合《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行(详见附件1-1)。

九、请严格按照批准的可行性研究报告内容和规模组织实施，认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全观，确保项目早日建成发挥效益。严格遵守安全生产和环境保护法律法规及相关标准规范，全面落实安全设施与环境保护设施“三同时”要求，确保建设项目的安全设施、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传佐证资料。
十、请严格执行《中央预算内投资项目监督管理办法》，项目单位(法人)履行投资项目及其相应的投资计划执行的日常管理主体责任，日常监管责任单位履行投资项目建设实施日常监管及其相应的投资计划执行的直接责任，开展现场核查和监督检查，规范项目实施和资金使用，保障和提高投资综合效益。

十一、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十二、请严格执行《机关团体建设楼堂馆所管理条例》，严禁搭车建设办公用房及食宿接待设施等楼堂馆所，严禁改变业务用房性质用途。

十三、该项目可行性研究报告已达到初步设计深度要求，所提出的概算科学合理，不再审批项目初步设计。如需对本批复文件的内容进行调整，严格按照有关规定办理。

  本批复文件自印发之日起，有效期两年。

附件1-1：核准意见表

1-2：阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村人居环境整治项目概算表
2026年8月7日

    阿克陶县发展和改革委员会       2026年8月7日
附件1-1：

审批部门核准意见

项目名称：阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村人居环境整治项目
	
	招标范围
	招标组织

形  式
	招标方式
	不采用

招标方

式

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√

	设计
	
	
	
	
	
	
	√

	建筑工程
	√
	
	
	√
	
	√
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√

	设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	√

	审批部门核准意见说明：同意核准。

2026年8月7日




附件1-2：
阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村人居环境整治项目

概算表
	序号
	工程或费用名称
	项目价值（万元）
	技术经济指标

	
	
	建筑工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值
（元）
	占总投资
比例（%）

	一
	建筑工程
	44.10
	
	44.10
	
	
	
	98.00%

	（一）
	地面硬化
	6.25
	
	6.25
	㎡
	500.00
	124.92
	13.88%

	1
	一般挖土方
	0.17
	
	0.17
	m³
	225.00
	7.35
	0.37%

	2
	余方弃置
	0.35
	
	0.35
	m³
	225.00
	15.59
	0.78%

	3
	150厚C30水泥混凝土
	4.18
	
	4.18
	㎡
	500.00
	83.50
	9.28%

	4
	砂砾石垫层 300厚级配砂砾石垫层
	1.46
	
	1.46
	㎡
	500.00
	29.18
	3.24%

	5
	路床(槽）整形
	0.10
	
	0.10
	㎡
	500.00
	1.92
	0.21%

	（二）
	护栏
	8.59
	
	8.59
	m
	430.00
	199.70
	19.08%

	2.1
	水渠护栏0.6m高（1.标注单位：mm。
2.新建围栏：390m。
3.基础：护栏位于地坪上方，设M12*150膨胀螺栓4根固定于地坪。
4.立柱：60*60*1.5镀锌方管0.65米，每1.5米一根，下设150*150*3柱脚底板。
5.网片：40*40*1,30*30*1镀锌方管，出厂前焊接（注：网片与立柱现场连接使用连接件，需保证连接可靠，避免现场补焊、补漆）。
6.防锈：镀锌方管，焊点补刷防锈漆防锈，出厂涂装饰面烤漆，颜色甲方指定。
7.连接件：厚度≥立柱厚度*1.5
8.非标准长度：总长为非1.5m倍数时，通过缩短立柱间距，减小网片长度进行安装。）
	7.53
	
	7.53
	m
	390.00
	193.00
	16.73%

	2.2
	水渠护栏1.2m高（1.标注单位：mm。
2.新建围栏：40m。
3.基础：护栏位于地坪上方，设M14*150膨胀螺栓4根固定于地坪。
4.立柱：80*80*2.0镀锌方管1.28米，每3米一根，下设200*200*5柱脚底板。
5.网片：60*60*1.5；40*40*1.5；30*30*1.5镀锌方管，出厂前焊接（注：网片与立柱现场连接使用连接件，需保证连接可靠，避免现场补焊、补漆）。
6.防锈：镀锌方管，焊点补刷防锈漆防锈，出厂涂装饰面烤漆，颜色甲方指定。
7.连接件：厚度≥立柱厚度*1.5
8.非标准长度：总长为非3m倍数时，通过缩短立柱间距，减小网片长度进行安装。）
	1.06
	
	1.06
	m
	40.00
	265.00
	2.36%

	（三）
	涂料
	17.74
	
	17.74
	㎡
	9096.00
	19.50
	39.42%

	1
	外墙涂料（含拆除、局部修补、刮腻子、外墙乳胶漆2遍）
	17.74
	
	17.74
	㎡
	9096.00
	19.50
	39.42%

	（三）
	路灯
	6.53
	
	6.53
	盏
	38.00
	1718.00
	14.51%

	1
	路灯（一、6米灯杆及基础
1、灯杆:优质Q235B钢制杆，壁厚≥3.5mm，一次成型加工，灯杆高度6米，法兰热镀锌、出厂烤漆，使用寿命10年以上，带底部方形装饰罩。
2.地基:砼尺寸600mm×600mm×600mm，标号C30。
二、光源：太阳能LED路灯灯具，100W，品牌灯芯，灯具灯体用铝锭高压压铸一次成型，结构轻巧耐腐蚀，表面高温静电喷塑、耐腐蚀、不生锈。透光罩采用优质亚克力灯罩，透光率高、发光均匀、美观耐用，防水等级IP65。
三、灯带：太阳能专用COB柔光LED带镶嵌于铝合金灯带槽内，颜色甲方指定。
四、锂电池:选用正极材料为镍钴锰酸锂的三元锂动力电池：12V80AH（主灯），高能量密度，循环性能好，循环寿命长，热稳定性好，晶体结构理想，自放电小、无记忆效应，防水等级IP65，寿命5年以上。
五、太阳能板：150W专用单晶硅太阳能光伏电池板。 
六、控制器:光控+时控，光控根据外界光线强弱自动开关灯;电池输出功率可根据实际需要调节。8小时全功率、半功率到天亮，可坚持7个阴雨天。
七、未说明部分详国家有关规范。
八、基础钢筋采用HRB400钢筋，帮扎连接，钢筋保护层厚度20mm。）
	6.53
	
	6.53
	38
	38.00
	1718.00
	14.51%

	（三）
	围墙
	5.00
	
	5.00
	m
	50.00
	1000.00
	11.11%

	1
	围墙3m高（1.材料：MU10页岩机制多孔砖，M10水泥砂浆，砼C30。
2.围墙基础必须位于老土上且地基承载力特征值不小于120kPa，否则应采取换填处理，超挖部分采用级配良好质地坚硬的粒料换填，压实系数不小于0.95（据地勘资料考虑换填300mm，若出现特殊情况另行处理）。
3.围墙基础：C30现浇混凝土基础：600mm*400mm，通长布设，遇构造柱时同步加宽，沥青防腐，遇沉降缝时与墙体通缝，高压闭孔板填充。
4.砌体在砌筑前应充分湿润，每30米设沉降缝一道，高压闭孔板填缝，与基础通缝（总长不超过40米的直线段可将沉降缝设置在转角处，直线段不设置沉降缝），墙身采用M10页岩机制多孔砖，压顶采用M10机制页岩多孔砖，高3m。
5.三米一道构造柱，单边柱，370mm*370mm。
6.M10水泥砂浆抹面，20mm厚。
7.外墙乳胶漆（颜色甲方指定）。）
	5.00
	
	5.00
	m
	50.00
	1000.00
	11.11%

	二
	工程建设其他费用
	
	0.90
	0.90
	
	
	
	2.00%

	1
	设计费
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00%

	2
	审计费
	
	0.23
	0.23
	
	
	
	0.50%

	3
	监理费
	
	0.68
	0.68
	
	
	
	1.50%

	4
	造价咨询费
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00%

	5
	检测费
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00%

	6
	测绘费
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	0.00%

	三
	基本预备费
	
	
	0.00
	
	
	
	0.00%

	项目总投资（一+二+三）
	
	
	45.00
	
	
	
	100.00%




